<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.4892" y1="-2.794" x2="-2.7432" y2="-2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-2.7432" y1="-2.54" x2="-7.493" y2="-2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8.128" y1="-1.905" x2="-11.049" y2="-1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.049" y1="-1.905" x2="-11.938" y2="-1.016" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-11.938" y1="-1.016" x2="-11.938" y2="2.921" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.938" y1="2.921" x2="-11.049" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-11.049" y1="3.81" x2="2.1082" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.1082" y1="3.81" x2="2.4892" y2="3.429" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.4892" y1="3.429" x2="2.4892" y2="-2.794" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.493" y1="-2.54" x2="-8.128" y2="-1.905" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>OSO-MISC-21-017
SPI Flash Chip</text>
<text>A1: SPI Clock (SCK)
A2: Watch SDO (MOSI)
A3: Chip Select (CS)
A4: Watch SDI (MISO)</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FH19C-9S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FH19C9S05SH10-FFC">
<description>&lt;b&gt;FH19C-9S-0.5SH(10)-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="_0603MP">
<description>&lt;b&gt;0603 MicroPitch&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USON8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="D"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="FH19C-9S-0.5SH" package="FH19C9S05SH10-FFC" value="FH19C-9S-0.5SH_10-FFC"/>
<element name="C1" library="microbuilder" package="_0603MP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="microbuilder" package="USON8" value="2MB Flash"/>
<element name="R1" library="microbuilder" package="_0603MP" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="A2_MOSI">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A1_SCK">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A3_CS">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A4_MISO">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
