<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2.4892" y1="-2.794" x2="-3.1242" y2="-2.159" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-3.1242" y1="-2.159" x2="-7.874" y2="-2.159" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8.509" y1="-1.524" x2="-11.049" y2="-1.524" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.049" y1="-1.524" x2="-11.938" y2="-0.635" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-11.938" y1="-0.635" x2="-11.938" y2="3.302" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.938" y1="3.302" x2="-11.049" y2="4.191" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-11.049" y1="4.191" x2="2.1082" y2="4.191" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.1082" y1="4.191" x2="2.4892" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2.4892" y1="3.81" x2="2.4892" y2="-2.794" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-7.874" y1="-2.159" x2="-8.509" y2="-1.524" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>OSO-MISC-21-004
Sensor Watch Testpoints</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>CS</text>
<text>MISO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="FH19C-9S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;https://componentsearchengine.com&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FH19C9S05SH10-FFC">
<description>&lt;b&gt;FH19C-9S-0.5SH(10)-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Adafruit Feather M0 Express">
<description>Generated from &lt;b&gt;Adafruit Feather M0 Express.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0">
<description>1.5 x 2.0mm SMT pad (no solder paste)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="REV" value="D"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$3" library="FH19C-9S-0.5SH" package="FH19C9S05SH10-FFC" value="FH19C-9S-0.5SH_10-FFC"/>
<element name="3V" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D0" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A2" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A1" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A0" library="Adafruit Feather M0 Express" package="MICROBUILDER_PAD-1.5X2.0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="SCL" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$3" pad="7"/>
<contactref element="SDA" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A2/MOSI">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="A2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="3V" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A1/SCK">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="A1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="A0" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D0/CS">
<contactref element="U$3" pad="4"/>
<contactref element="D0" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="D1/MISO">
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
